~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.8||ANSI|
~K|\3\3\3\2\3\2\2\EUR\|0|
~C|%0.03|%|Costes indirectos|3|170217|0|
~C|115VLC_MEJORA##||115 VIVIENDAS LA CANDELARIA. MEJORAS|344230.95|010611|0|
~D|115VLC_MEJORA##|M1\1\1\M2\1\1\M3\1\1\M4\1\1\|
~C|51894|Ud|Soporte de pared para TV / Monitor TV EasyScope M o similar comp|34.78|070217|3|
~C|ANEMO4403|Ud|Anemómetro señal 0-10 Vcc.|1238.36|070217|3|
~C|Adit penetron|kg|Aditivo por cristalización,  penetron admix.|9|130217|3|
~C|BMSServerS06.|Ud|Licencia NETx Server Home.|1625|070217|3|
~C|C.E.CONTROLRe|Ud|Suministro de Cuadro eléctrico de control para alojamiento de co|2853.27|070217|3|
~C|CLEA2026B21_B|Ud|Controlador Eagle con pantalla|2143.24|070217|3|
~C|E01E0010|m³|Agua|1.26|250414|3|
~C|E01HACC044m|m³|Hormigón preparado HA-30/F/20/IIIa, bombeado, transporte a 30 km|90.04|070117|3|
~C|E03RC0050A01|ud|Portarrollos c/tapa tipo Inda Hotellerie o equivalente.|39.92|080416|3|
~C|E03RC0060A02|ud|Toallero barra de 45 cm, tipo Inda Hotellerie o equivalente de l|35.44|080416|3|
~C|E03RC0070A03|ud|Toallero aro abierto tipo inda hotellerie o equivalente de lató|33.36|080416|3|
~C|E03RC0070A04|ud|Percha doble tipo Inda Hotellerie o equivalente de latón cromad|12.88|080416|3|
~C|E03RC0070A05|ud|Escobillero tipo inda hotellerie o equivalente de latón cromado|65.6|080416|3|
~C|E03RC0070A06|ud|Toallero repisa con toallero de 50 cm tipo inda hotellerie o equ|98.4|080416|3|
~C|E29CA_M.0040|m|Tubo helicoidal DN 125mm e=0.5mm de chapa galvanizada.|5.57|010611|3|
~C|E29EB_M.0095M|ud|Ventilador helicocentrífugo marca SOLER Y PALAU (S&P) serie TD-S|275|130217|3|
~C|E39AAC0030|m²|Luna plateada 5 mm incolora|22.12|250414|3|
~C|E39AAE0030FJD|m²|Frente mampara fijos y puerta con Luna Securit incol. 8 mm coloc|165.96|250414|3|
~C|EEM230.D.MO.M|Ud|Contador de energia electrica monofásico|200.36|070217|3|
~C|H7508B1080|Ud|Sensor combinado de Temperatura (NTC) y HR (0...10Vcc) para exte|704.57|070217|3|
~C|HE3372B|Ud|Módem USB 4G Huawei E3372 o similar. No incluye SIM card|84.5|070217|3|
~C|IR912|Ud|Inhand InRouter900 Series wifi 3G/4G  con 2 puertos ethernet RJ4|521|070217|3|
~C|M01A0010|h|Oficial primera|13.83|250414|1|
~C|M01A0030|h|Peón|13.16|250414|1|
~C|M01B0070|h|Oficial electricista|13.83|250414|1|
~C|M01B0080|h|Ayudante electricista|13.16|250414|1|
~C|M01B0110|h|Oficial instalador|13.83|090217|1|
~C|M01B0120|h|Ayudante instalador|13.16|090217|1|
~C|M1#||MEJORAS URBANIZACIÓN|70895.24|250414|0|
~D|M1#|M101\1\265.354\M102\1\5760.642\M103\1\-3450.642\|
~C|M101|m³|Hormigón vertido en exceso en muros ( no retalle)|124.95|250414|0|
~D|M101|M01A0010\1\0.6\M01A0030\1\0.6\E01HACC044m\1\1.005\E01E0010\1\0.105\cSIKAWT120\1\3\%0.03\1\0.03\|
~C|M102|kg|Aditivo penetron admix cristalizante de hormigón, compuesto por|9.69|250414|0|
~D|M102|M01A0010\1\0.03\Adit penetron\1\1\%0.03\1\0.03\|
~C|M103|kg|Aditivo Impermeabilizante para hormigón SIKA WT 120 L|5.24|250414|0|
~D|M103|M01A0010\1\0.03\cSIKAWT120\1\1\|
~C|M2#||MEJORAS VIVIENDAS|190286.17|250414|0|
~D|M2#|M201\1\115\M202\1\115\M203\1\648.8\M204\1\658.768\|
~C|M201|ud|Juego de accesorios para baño común (baño 2) completo, tipo Inda|223.89|250414|0|
~D|M201|M01A0010\1\1.25\E03RC0050A01\1\1\E03RC0070A05\1\1\E03RC0060A02\1\1\E03RC0070A03\1\1\E03RC0070A04\1\2\%0.03\1\0.03\|
~C|M202|ud|Juego de accesorios para baño habitación principal (baño 1) comp|290.88|250414|0|
~D|M202|M01A0010\1\1.25\E03RC0050A01\1\1\E03RC0070A05\1\1\E03RC0060A02\1\1\E03RC0070A06\1\1\E03RC0070A04\1\2\%0.03\1\0.03\|
~C|M203|m²|Luna plateada de 5 mm con cantos pulidos|28.48|250414|0|
~D|M203|E39AAC0030\1\1\M01A0010\1\0.4\%0.03\1\0.03\|
~C|M204|m²|Mampara paños fijos y puerta vidrio templado Securit incolor 8mm|170.94|250414|0|
~D|M204|E39AAE0030FJD\1\1\%0.03\1\0.03\|
~C|M3#||MEJORAS EN  INSTALACION INTERIOR|48521.88|010611|0|
~D|M3#|M301\1\1479\M302\1\115\|
~C|M301|UD|Portalampas e27|8.27|300117|0|
~D|M301|lampara\1\1\casquillo\1\1\M01B0120\1\0.12\%0.03\1\0.03\|
~C|M302|ud|Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, marca Soler y Palau|315.57|010611|0|
~D|M302|E29EB_M.0095M\1\1\E29CA_M.0040\1\2\M01B0110\1\0.75\M01B0120\1\0.75\%0.03\1\0.03\|
~C|M4#||MEJORAS ACS Y AFR|34527.66|250414|0|
~D|M4#|M401\1\1\M402\1\1\M403\1\1\M404\1\1\M405\1\1\|
~C|M401|ud|Sistema de Control y Gestión Energética del Sistema de Producció|16715.44|250414|0|
~D|M401|M01B0070\1\0.6\M01B0080\1\0.6\CLEA2026B21_B\1\1\EEM230.D.MO.M\1\20\H7508B1080\1\1\ANEMO4403\1\1\QLS60\1\1\C.E.CONTROLRe\1\1\BMSServerS06.\1\1\MC.720\1\1\51894\1\1\NUC5i7RYH\1\1\HE3372B\1\1\IR912\1\1\T42E310EW\1\1\SIM\1\2\%0.03\1\0.03\|
~C|M402|ud|Trabajos de Ingeniería , programación y puesta en marcha de sist|2626.4|250414|0|
~D|M402|M01B0070\1\10\M01B0080\1\10\U01AT110\1\30\U01FY905\1\40\%0.03\1\0.03\|
~C|M403|ud|Mantenimiento Preventivo Instalación Automatización Centralizaci|2512.95|250414|0|
~D|M403|M01B0070\1\24\M01B0080\1\24\U01AT110\1\64\%0.03\1\0.03\|
~C|M404|ud|Ingenieria de Control|7992.55|250414|0|
~D|M404|M01B0070\1\24\M01B0080\1\24\U01AT110\1\254\%0.03\1\0.03\|
~C|M405|ud|Ingenieria de Gestión (2 años)|4680.32|090217|0|
~D|M405|U01AT110\1\128\MANT SIM\1\48\%0.03\1\0.03\|
~C|MANT SIM|u|Mantenimiento tarjeta SIM|20|210217|0|
~C|MC.720|Ud|Soporte Mclean para MiniPC|27.82|070217|3|
~C|NUC5i7RYH|Ud|MiniPC - Intel Core i7-5557U, 16 GB DDR3L SODIMM, dico duro SSD|1047|070217|3|
~C|QLS60|Ud|Sensor de radiación solar señal 0-10 Vcc. Rango de medida 0 a 10|405.64|070217|3|
~C|SIM|Ud|Tarjeta SIM con tarifa plana datos con operador a elección|360|070217|3|
~C|T42E310EW|Ud|Monitor TV LED 42"|800|070217|3|
~C|U01AT110|h|Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc|28|090217|1|
~C|U01FY905|h|Técnico programador|36|090217|1|
~C|cSIKAWT120|kg|Aditivo bloqueador de poros, por cristalización,  SIKA WT 120 L|4.83|070117|3|
~C|casquillo|ud|Casquillo E27, liso de baquelita color blanco.|1.05|300117|3|
~C|lampara|ud|lámpara LED, 9 W - 3000 k, 806 Lm - E27 - lexman|5.4|300117|3|
~T|%0.03|Costes indirectos|
~T|51894|Soporte de pared para TV / Monitor TV EasyScope M o similar compatible con televisores de 17 a  42". Apto para pesos de hasta 30 kg. Interfaz de montaje VESA: 200 x 200 mm|
~T|ANEMO4403|Anemómetro señal 0-10 Vcc.|
~T|Adit penetron|Aditivo por cristalización,  Penetron Admix.
 |
~T|BMSServerS06.|Licencia NETx Server Home. Max. data points: 1,000 / BMS Client licences: 3|
~T|C.E.CONTROLRe|Suministro de Cuadro eléctrico de control para alojamiento de controlador EAGLE y contadores eléctricos. Incluido protecciones eléctricas, toma SCHUKO, transformador y pequeño material auxiliar. Totalmente cableado, conectado y verificado.|
~T|CLEA2026B21_B|Controlador Eagle con pantalla, con 26 E/Ss (4 ED / 8 SD / 10 EA / 4 SA), ampliable con módulos PanelBus o LON hasta 600 E/S en total. Autómata libremente programable e interface gráfica.  Comunicación con estándar Modbus RTU. Requiere alimentación 24 Vac.  Al controlador le deberá llegar cable UTP; controlador conectado a la Red LAN de la instalación Comunicación con estándar Modbus RTU.|
~T|E01E0010|Agua|
~T|E01HACC044m|Hormigón preparado HA-30/F/20/IIIa, bombeado, transporte a 30 km de la planta, incluso aditivo superfluidificante|
~T|E03RC0050A01|Portarrollos c/tapa  tipo Inda Hotellerie o equivalente.|
~T|E03RC0060A02|Toallero barra de 45 cm, tipo Inda Hotellerie o equivalente de latón cromado.|
~T|E03RC0070A03|Toallero aro abierto  tipo Inda Hotellerie o equivalente de latón cromado.|
~T|E03RC0070A04|Percha doble  tipo Inda Hotellerie o equivalente de latón cromado.|
~T|E03RC0070A05|Escobillero  tipo Inda Hotellerie o equivalente de latón cromado.|
~T|E03RC0070A06|Toallero repisa con toallero de 50 cm tipo Inda Hotellerie o equivalente de latón cromado.|
~T|E29CA_M.0040|Tubo helicoidal DN 125mm e=0.5mm de chapa galvanizada.|
~T|E29EB_M.0095M|Ventilador helicocentrífugo marca SOLER Y PALAU (S&P) serie TD-SILENT modelo TD-800/200, con regulador de velocidad REB-1, selector de velocidad COM-3 y compuerta antiretorno MCA-350.|
~T|E39AAC0030|Luna plateada 5 mm incolora|
~T|E39AAE0030FJD|Luna Securit incolora 8 mm colocada en superf. hasta 2,46 x 1,44 m.|
~T|EEM230.D.MO.M|Contador de energía eléctrica monofásico, hasta 32 A, con pantalla. Salida Modbus y certificado MID|
~T|H7508B1080|Sensor combinado de Temperatura (NTC) y HR (0...10Vcc) para exterior|
~T|HE3372B|Módem USB 4G Huawei E3372 o similar. No incluye SIM card|
~T|IR912|Inhand InRouter900 Series wifi 3G/4G  con 2 puertos ethernet RJ45. Incluye implementación de protocolo VPN PPTP . Para instalación en cuadro eléctrico en carril DIN/pared. Dual SIM y 2 x conector SMA 3G/4G. Incluye antenas externas|
~T|M01A0010|Oficial primera|
~T|M01A0030|Peón|
~T|M01B0070|Oficial electricista|
~T|M01B0080|Ayudante electricista|
~T|M01B0110|Oficial instalador|
~T|M01B0120|Ayudante instalador|
~T|M101|Mejora de la estanqueidad de los encofrados de los muros de sótanos consistente en  la no ejecución de los retalles de los pilares existentes en dichos muros (encofrado continuo en cara interior) incluyendose el  exceso de hormigón, HA-30/F/20/IIIa, con aditivo superfluidificante s/UNE EN 934, encofrado a una cara (cuantía = 3.5 m²/m³), incluidos p.p. de huecos trasversales para el paso de instalaciones,  puesta en obra, compactado por picado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Se recuerda la obligación de realizar antes del suministro el preceptivo ensayo de penetración de agua en el hormigón s/UNE-EN 12390-8 y comprobar su validez de acuerdo a EHE y Pliego.|
~T|M102|Aditivo Penetron Admix cristalizante de hormigón, compuesto por cemento portland, arena de sílice tratada y complejos activos.para HA-30/B/20/IIIa (según Art.37 EHE 08, contenído mín cemento= 300kg, max=375 kg para D20mm). Se realizará el ensayo de "profundidad de penetración de agua bajo presión" según norma UNE EN 12390-8:09+2011.|
~T|M103|Aditivo bloqueador de poros por cristalización SIKA WT 120 L, con sello AENOR, con dosificación al 1% del peso del cemento usado para la elaboración del hormigón. Con esta dosificación, el ensayo de "profundidad de penetración de agua bajo presión" según norma UNE EN 12390-8:09+2011 aporta un valor medio de profundidad de penetración media de 10mm (considerando un hormigón HA-30)|
~T|M201|Juego de accesorios para baño común (baño 2) completo, tipo Inda Hotellerie o equivalente, de latón cromado CR007, colocado. Formado por un portarrollos con tapa mod. A3827A, un escobillero de pared mod. A3814A, un toallero barra de 45 cm mod. A0494B, un toallero aro abierto mod. A04160 y dos perchas dobles mod. A04210.|
~T|M202|Juego de accesorios para baño habitación principal (baño 1) completo, tipo Inda Hotellerie o equivalente, de latón cromado CR 007, colocado. Formado por un portarrollos con tapa mod. A3827A, un escobillero de pared mod. A3814A, un toallero barra de 45 cm mod. A0494B, un toallero/repisa con toallero mod. A0468C y dos perchas dobles mod. A04210.|
~T|M203|Luna plateada de 5 mm con cantos pulidos, totalmente terminada e instalada.|
~T|M204|Frente de mampara de ducha formado por paños fijos y puerta abatible, según detalle, realizada en vidrio templado de 8 mm transparente, incluso herrajes necesarios para su colocación en acero inoxidable, bisagras, tirador en H, perfiles en U para paños fijos, tirantes a pared, gomas de estanqueidad, sellados masilla de poliuretano antimoho, completamente terminado e instalado.|
~T|M301| Portalámparas E27, liso de baquelita y de color blanco para lámpara de roca E27 y potencia máxima 60W, con lámpara de tecnología LED, de 9 W de potencia con 3000 ºk de temperatura de color y 806 Lm, marca Lexman. Totalmente instalado en interior de vivienda, conexionado, probado y funcionando correctamente.|
~T|M302|Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, marca Soler y Palau (S&P) serie TD-SILENT modelo TD-800/200, fabricado en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiadopara),  trasegar aire en línea hasta un caudal 460 m3/h, a 120 Pa, accionado por un motor regulable a tres velocidades, de alto rendimiento y bajo consumo, protección IP-44; incluso regulador de velocidad REB-1, y selector de velocidad COM-3, conexcionado con mandos de campana extractora para el gobierno y control del conjunto de extracción: Se incluye, compuerta antiretorno MCA-350 (ø125mm), con accesorio de reducción y unión (extractor-conducto de salida), con p.p. de conducto de capa de acero helicoidal ø125 acoplado a conducto vertical común. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando corectamente; con p.p. accesorios de unión, elementos de fijación y montaje con elementos antivibratorios, pequeño material y todo tipo de ayudas, incluso de albañilería; todo ello según documentos del Proyecto, en condiciones de prestar servicio correctamente.|
~T|M401|Sistema de Control y Gestión Energética del Sistema de Producción de ACS mediante Energía Fotovoltaica|
~T|M402|Trabajos de Ingeniería , programación y puesta en marcha de sistema informático encargado de la captura de datos, enlace entre equipos así como desarrollo de pantallas de visualización según indicaciones de Dir. Facultativa y/o representantes de la propiedad.|
~T|M403|Mantenimiento Preventivo Instalación Automatización Centralización de Contadores Eléctricos Monofásicos Alterna y Sensores. (2 años, 4 visitas anuales. Un total de 8 visitas). En cada una de las visitas se hará parte de trabajo detallando trabajos realizados e incidencias.|
~T|M404|TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones. Comprende: • Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de acuerdo a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto. • Programación de controlador • Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control.• Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha. Integración de 20 unidades de contadores eléctricos monofásicos y sensores de Tª, HR , Anemómetro y Radiación Solar.|
~T|M405|TRABAJOS DE INGENIERÍA , GESTIÓN Y TRATAMIENTO de las información generada por el sistema de Control. Comprende: • Informe de Auditoría mensual de la instalación por planta. Contabilización energética y rendimientos generales de la instalación. Contabilización del ahorro en emisiones.  • Verificación del correcto mantenimiento de la instalación. Detección de fallos.• Incluye los gastos de las tarjetas SIM Card asociadas al control, con un máximo de 2 • El periodo temporal de las actuaciones es de 2 años desde puesta en Marcha.|
~T|MC.720|Soporte Mclean para MiniPC|
~T|NUC5i7RYH|MiniPC - Intel Core i7-5557U, 16 GB DDR3L SODIMM, dico duro SSD 2.5", Intel Iris Graphics 6100 y Windows 10 Pro. Incluye conexionado|
~T|QLS60|Sensor de radiación solar señal 0-10 Vcc. Rango de medida 0 a 1000 W/m².|
~T|SIM|Tarjeta SIM con tarifa plana datos con operador a elección|
~T|T42E310EW|Monitor TV LED 42" con una resolución 1920 x 1080 pixeles y 16.7 millones colores y 2 puertos HDMI. Interfaz de montaje VESA: 200 x 200 mm.|
~T|cSIKAWT120|Aditivo bloqueador de poros, por cristalización,  SIKA WT 120 L|
~T|casquillo|Casquillo E27, liso de baquelita color blanco.|
~T|lampara|lámpara LED, 9 W - 3000 k, 806 Lm - E27 - lexman|
~M|M1#\M101|1\1\|265.354|\Sotano -5\4\3.51\0.16\2.8\\\4\4.58\0.16\2.8\\\4\4.3\0.16\2.8\\\4\3.99\0.16\2.8\\\2\4.68\0.16\2.8\\\1\4.71\0.16\2.8\\\2\4.39\0.16\2.8\\\2\3.91\0.16\2.8\\\2\4.69\0.16\2.8\\\2\2.3\0.16\2.8\\\2\6\0.16\2.8\1\\\\\\\Sotano -4 y -3\8\3.51\0.16\2.5\\\8\4.58\0.16\2.5\\\8\4.3\0.16\2.5\\\8\3.99\0.16\2.5\\\4\4.68\0.16\2.5\\\2\4.71\0.16\2.5\\\4\4.39\0.16\2.5\\\4\3.91\0.16\2.5\\\4\4.69\0.16\2.5\\\4\2.3\0.16\2.5\\\4\6\0.16\2.5\1\\\\\\\Sotano -2\4\3.51\0.16\2.68\\\4\4.58\0.16\2.68\\\4\4.3\0.16\2.68\\\4\3.99\0.16\2.68\\\2\4.68\0.16\2.68\\\1\4.71\0.16\2.68\\\2\4.39\0.16\2.68\\\2\3.91\0.16\2.68\\\2\4.69\0.16\2.68\\\2\2.3\0.16\2.68\\\2\6\0.16\2.68\1\\\\\\\Sotano -1\4\3.51\0.16\3.52\\\4\4.58\0.16\3.52\\\4\4.3\0.16\3.52\\\4\3.99\0.16\3.52\\\2\4.68\0.16\3.52\\\1\4.71\0.16\3.52\\\2\4.39\0.16\3.52\\\2\3.91\0.16\3.52\\\2\4.69\0.16\3.52\\\2\2.3\0.16\3.52\\\2\6\0.16\3.52\\a ded puerta garaje\-1\6\0.16\3.8\\a ded puerta peatonal\-1\1\0.16\2.3\\T01\-3\3.99\0.55\0.16\\T02\-3\4.3\0.55\0.16\\T03\-2\4.58\0.55\0.16\\T04\-2\3.51\0.55\0.16\\T05\-1\4.39\0.55\0.16\\T09\-1\4.58\0.4\0.16\1\\\\\\2\\\\\\|
~M|M1#\M102|1\2\|5760.642|\Hormigones en muros a una cara\1\506.8\3\\\Hormigones en muros a dos caras\1\61.58\3\\\Exceso de hormigon en muros\1\316.48\3\\\Hormigón en exceso de muros ( no retalle)\1\265.354\3\\\Hormigon en forjados bajo rasante ( aparcamientos)\4\192.5\3\\\A deducir\\\\\|
~M|M1#\M103|1\3\|-3450.642|\Deducciones de Aditivo de Proyecto\\\\\\Hormigones en muros a una cara\-1\506.8\3\\\Hormigones en muros a dos caras\-1\61.58\3\\\Exceso de hormigon en muros\-1\316.48\3\\\Hormigón en exceso de muros ( no retalle)\-1\265.354\3\\\\\\\\\\\\\\|
~M|M2#\M201|2\1\|115|\Viviendas tipo A\36\1\\\\Viviendas tipo B\38\1\\\\Viviendas tipo C\34\1\\\\Vivienda tipo A1\1\1\\\\Viviendas tipo A2\2\1\\\\Vivienda tipo C1\3\1\\\\Vivienda tipo C2\1\1\\\|
~M|M2#\M202|2\2\|115|\Viviendas tipo A\36\1\\\\Viviendas tipo B\38\1\\\\Viviendas tipo C\34\1\\\\Vivienda tipo A1\1\1\\\\Viviendas tipo A2\2\1\\\\Vivienda tipo C1\3\1\\\\Vivienda tipo C2\1\1\\\|
~M|M2#\M203|2\3\|648.8|\BAÑOS VIVIENDAS\\\\\\Tipo A1, A3\19\2.23\\1.6\\\19\1.25\\1.6\\Tipo A2, A4\18\2.28\\1.6\\\18\1.25\\1.6\\Tipo B1,B3, B4\28\1.48\\1.6\\\28\1.58\\1.6\\Tipo B2\10\1.48\\1.6\\\10\1.58\\1.6\\Tipo C1, C3, C4\28\2.33\\1.6\\\28\1.68\\1.6\\Tipo C2\10\2.33\\1.6\\\10\1.68\\1.6\\Tipo A5\2\2.36\\1.6\\\2\1.23\\1.6\|
~M|M2#\M204|2\4\|658.768|\BAÑOS VIVIENDAS\\\\\\Tipo A1, A3\19\1\\1.9\\\19\0.81\\1.9\\\19\1.43\\1.9\\Tipo A2, A4\18\1.01\\1.9\\\18\0.81\\1.9\\\18\1.37\\1.9\\Tipo B1,B3, B4\56\1.48\\1.9\\Tipo B2\20\1.51\\1.9\\Tipo C1, C3, C4\28\1.54\\1.9\\\28\1.39\\1.9\\Tipo C2\10\1.51\\1.9\\\10\1.39\\1.9\\Tipo A5\2\1.01\\1.9\\\2\0.8\\1.9\|
~M|M3#\M301|3\1\|1479|\Interior de viviendas\1479\\\\|
~M|M3#\M302|3\2\|115|\\115\\\\|
~M|M4#\M401|4\1\|1||
~M|M4#\M402|4\2\|1||
~M|M4#\M403|4\3\|1||
~M|M4#\M404|4\4\|1||
~M|M4#\M405|4\5\|1||
